**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE MOSINA - standard odśnieżania**

**- w I kolejności ulice:**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard odśnieżania | Nazwa ulicy |
| II | w Mosinie Mostowa |
| II | Wawrzyniaka |
| II | Dworcowa |
| II | Kolejowa |
| II | Śremska |
| II | Leszczyńska |
| II | Sowiniecka |
| II | Lema |
| II | Gałczyńskiego |
| III | Pożegowska |
| III | Wiejska |
| IV | Budzyńska |
| II | Krosińska (cała) |
| II | w Krośnie ul. Leśna |
| III | w Krosinku ul. Ludwikowska |
| IV | w Dymaczewie Starym ul. Szkolna |

**- w II kolejności ulice:**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard odśnieżania | Nazwa ulicy |
| II | w Mosinie Niezłomnych |
| II | Poznańska |
| II | Rzeczypospolitej Mosińskiej |
| III | Pl. 20 Października |
| III | Kościelna |
| III | Kościuszki |
| III | Spokojna\* |
| III | Farbiarska |
| III | Targowa |
| III | Topolowa |
| III | Strzelecka |
| III | Krasickiego |
| III | parking Rzeczna |
| III | w Krośnie ul. Boczna |
| III | w Krośnie ul. Piaskowa |
| III | w Krosinku ul. Lipowa |
| IV | w Rogalinie ul. Poznańska |
| IV | w Sowinkach – droga przez wieś |

* \* parking

**- w III kolejności:** pozostałe ulice o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonowej na terenie

miasta oraz

|  |  |
| --- | --- |
| Standard odśnieżania | Nazwa ulicy |
| II | Czapury ul. Leśna |
| IV  IV  IV | w Daszewicach  ul. Poznańska  ul. Piotrowska  ul. Szkolna |
| IV | w Pecnej ul. Szkolna |
| IV | w Bolesławcu – droga przez wieś |
| IV | droga Baranowo – Krajkowo |

**- w IV kolejności:**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard odśnieżania | Nazwa ulicy |
| VI | drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonowej oraz pozostałe o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy – w zakresie zgodnym ze zleceniem Urzędu. |

| **Lp.** | **standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odśnieżanie po ustaniu opadów śniegu** | **Posypywanie od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1 | **I** | Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy śnieg luźny może zalegać -do 2 godz. błoto pośniegowe może występować - do 4 godz. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonych warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | - gołoledzi - 2 godz. - szronu - 2 godz. - szadzi - 2 godz. - lodowicy - 4 godz. - śliskości pośniegowe - 4 godz. |
| 2. | **II** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. | - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 3 | **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypywana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg | - luźny                   6 godz. - zajeżdżony        występuje - zaspy języki śniegowe,  lokalnie                  6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź       5 godz. - szron           5 godz. - sadź            5 godz. - pośniegowa  6 godz. - lodowica       5 godz. |
| 4. | **IV** | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu. | - luźny 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne -występują - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz. |
| 5. | **V** | Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanej. Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu. | - śnieg luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - pośniegowa 10 godz. |
| 6. | **VI** | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg. | - śnieg luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz. |