| **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu: |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. | - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypywana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. Utwardzonej; - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi; - odcinkach o pochyleniu >4%; - przystankach autobusowych; - innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg | -śnieg luźny może zalegać 6 godz. - śnieg zajeżdżony występuje - zaspy, języki śniegowe lokalnie                  6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź       5 godz. - szron           5 godz. - sadź            5 godz. - śliskość pośniegowa  6 godz. - lodowica       5 godz. |
| IV | Jak wyżej | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg. | - śnieg luźny występuje  - śnieg zajeżdżony występuje  - nabój śnieżny występuje  - zaspy występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 8 godz. |
|  |  |  |  |

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**Gmina Mosina, sezon 2021/2022**