| **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane)** |
| --- | --- | --- |
| Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego wiarygodnych informacji o wystąpieniu: |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.Jezdnia posypana na całej długości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz.- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. | - gołoledź do 3 godz.- szron do 3 godz.- szadzi do 3 godz.- śliskości pośniegowej do 4 godz.- lodowicy do 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypywana na:- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. Utwardzonej;- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi;- odcinkach o pochyleniu >4%;- przystankach autobusowych;- innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg | -śnieg luźny może zalegać 6 godz.- śnieg zajeżdżony występuje- zaspy, języki śniegowe lokalnie                  6 godz. utrudnienia dla samochodówosobowych | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź       5 godz.- szron           5 godz.- sadź            5 godz.- śliskość pośniegowa  6 godz.- lodowica       5 godz. |
| IV | Jak wyżej | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz.- śnieg zajeżdżony -występuje- języki śnieżne -występują- zaspy mogą występować do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź do 8 godz.- śliskość pośniegowa 10 godz.- lodowica 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz.- śnieg zajeżdżony może występować- nabój śnieżny może występować- zaspy mogą występować do 24 godz.Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź do 8 godz.- śliskość pośniegowa 10 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona.Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg. | - śnieg luźny występuje- śnieg zajeżdżony występuje- nabój śnieżny występuje- zaspy występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 8 godz. |
|  |  |  |  |

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**Gmina Mosina, sezon 2021/2022**