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    ZIMOWE UTRZYMANIE   DRÓG W GMINIE MOSINA- standard odśnieżania
	Lp.
	standard
	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	
	
	
	Odśnieżanie po ustaniu opadów śniegu
	Posypywanie od stwierdzenia występowania zjawisk

	1
	I

	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody
	Dotyczy jezdni i poboczy śnieg luźny może zalegać -do 2 godz.
błoto pośniegowe może występować - do 4 godz.
nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych
i zajeżdżonych warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych
	- gołoledzi - 2 godz.
- szronu - 2 godz.
- szadzi - 2 godz.
- lodowicy - 4 godz.
- śliskości pośniegowe - 4 godz.

	2.
	II

	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości
	- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.
	- gołoledź do 3 godz.
- szron do 3 godz.
- szadzi do 3 godz.
- śliskości pośniegowej do 4 godz.
- lodowicy do 4 godz.

	3
	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypywana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu >4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg
	- luźny                   6 godz.
- zajeżdżony        występuje
- zaspy języki śniegowe, 
lokalnie                  6 godz. utrudnienia dla samochodów
osobowych
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź       5 godz.
- szron           5 godz.
- sadź            5 godz.
- pośniegowa  6 godz.
- lodowica       5 godz.

	4.
	IV

	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
	- luźny 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- języki śnieżne -występują
- zaspy do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź do 8 godz.
- śliskość pośniegowa 10 godz.
- lodowica 8 godz.

	5.
	V

	Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanej.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
	- śnieg luźny 16 godz.
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź do 8 godz.
- pośniegowa 10 godz.

	6.
	VI

	Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg.
	- śnieg luźny występuje
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 48 godz.
	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz.



